Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Changement de la fréquence de l’émetteur, elle était initialement de 867.4.

Observation : Le M5Stack reste en écoute mais ne reçoit rien

Test en téléversant l’émetteur avant le récepteur :

Le M5 reçoit les trames normalement (cf photos)

En changeant l’EIT : 5sec

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

En changeant l’EIT : 10 sec Une image contenant texte

Description générée automatiquement

En changeant l’EIT : 0sec

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Les trames défilent à très grand vitesse (cf photos)

Test en émettant une trame de 32 octets successifs :

Emettteur :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Récepteur :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement